1. 查看网络配置



1. setup设置：

setup



 







例用SecureCRT连接linux:

\*\_在linux获取ip: ifconfig

\*\_打开绿色版本的CRT: 点击SecureCRT.exe

\*\_点击文件--->连接--->快速连接





依次输入用户名,密码,连接到linux机器上.

解决CRT编码问题:

\*\_关闭CRT,重新打开

\*\_选中待连接的IP,右击--->属性



